**Reljeef**

|  |  |
| --- | --- |
|  | põhihorisontaal |
| iga viies juhthorisontaal |
| abihorisontaal |
| langujoon |
| kõrgusarv |
| järsak |
| pinnasevall |
| väike pinnasevall |
| uhtorg |
| väike uhtorg, kuiv kraav |

|  |  |
| --- | --- |
| zn111-118 | küngas |
| väike küngas, tipp |
| piklik väike küngas, tipp |
| lohk |
| väike lohk |
| auk |
| ebatasane pinnas |
| reljeefi pisiobjekt |

**Kivid ja kaljud**

|  |  |
| --- | --- |
| zn201-212 | ületamatu kalju |
| mastaapne kalju, väga suur kivi |
| ületatav kalju |
| auk kaljupinnases |
| koobas |
| kivi |
| suur kivi |
| kivine ala (kivikülv) |
| kivide grupp (kivihunnik) |
| kivine pinnas |
| avatud liivane pinnas (liivik) |
| avakalju |

**Vetevõrk ja sood**

|  |  |
| --- | --- |
| zn301-310 | järv, meri |
| tiik või lomp |
| veeauk |
| ületamatu jõgi |
| lai (ületatav) kraav või oja |
| ületatav väike kraav või oja |
| kitsas kraav (ebamäärane kraav) |
| kitsas sooriba, nire |
| ületamatu soo |
| soo |

|  |  |
| --- | --- |
| zn311-314 | soostuv pinnas |
| kaev |
| allikas (väljavooluta ja väljavooluga) |
| veestiku eriobjekt |

**Taimestik**

|  |  |
| --- | --- |
| zn401-405 | avatud ala (hästi joostav) |
| avatud ala, üksikute puudega (hästi joostav) |
| looduslik lage, jäätmaa (halvasti joostav) |
| poollage ala, üksikute puudega (halvasti joostav) |
| normaalmets |

|  |  |
| --- | --- |
| zn406-412 | aeglaselt joostav mets |
| aeglaselt joostav hea nähtavusega mets |
| raskestijoostav mets |
| raskestijoostav hea nähtavusega mets |
| väga raskesti läbitav mets |
| ühes suunas hästi joostav mets |
| viljapuuaed |

|  |  |
| --- | --- |
| zn413-418 | viinamarjaistandus |
| selge haritava maa piir |
| haritav maa |
| selge kõlvikupiir |
| ebaselge kõlvikupiir |
| taimestiku pisiobjekt (puu, põõsas, känd) |

**Rajatised**

|  |  |
| --- | --- |
| zn501-510 | kiirtee |
| suur maantee (laiem, kui 5m) |
| maantee (laius 3-5m) |
| tee |
| metsatee |
| jalgtee |
| jalgrada |
| kaduv jalgrada |
| siht (laius alla 5m) |
| nähtav radade hargnemine |
| ebaselge radade hargnmine |

|  |  |
| --- | --- |
| zn511-520 | purre |
| sillaga jõe või oja ületuskoht |
| koolmekoht |
| lai siht (laius üle 5m) |
| raudtee |
| elektriliin, köisraudtee või suusatõstuk |
| kõrgepingeliin |
| tunnel |
| kiviaed |

|  |  |
| --- | --- |
| zn521-530 | lagunenud kiviaed |
| kõrge kiviaed |
| aed |
| lagunenud aed |
| kõrge aed (kõrgus üle 1,5 m) |
| läbipääs |
| hoone |
| asustatud ala (hoov, õu) |
| püsiv jooksekeelu ala |
| parkimisplats |

|  |  |
| --- | --- |
| zn531-542 | vare |
| staadion |
| lasketiir |
| haud |
| ületatav torujuhe |
| ületamatu torujuhe |
| suur torn |
| võike torn või jahilava |
| piiri- või mälestusmärk |
| söödasõim |
| pisiobjekt |

**Rajamärgid**

|  |  |
| --- | --- |
| zn601-611 | start |
| kontrollpunkt |
| tähistatud lõik |
| finish |
| ületamatu piir (pole lubatud ületada) |
| läbipääs |
| jooksukeeluala |
| ohtlik ala |
| keelatud trass |
| esmaabipunkt |
| joogipunkt |

**Tehnilised tingmärgid**

|  |  |
| --- | --- |
| tehn2 | Magnetilise põhja suuna jooned |
| tehn | Värviristid |
| Kõrgusarvud |